梅小路公園照明灯更新業務委託　仕様書

（担当：平野、岩坂 ℡075-222-4114）

１　件名

梅小路公園照明灯更新業務

２　内容

照明灯１基（柱、基礎含む）の更新

既存照明灯１基の撤去

３　期間

令和８年２月２７日まで

４　場所（別紙１参照）

梅小路公園　京都市下京区観喜寺町他地内

５　見積項目（詳細は別紙２参照）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内容 | 規格 | 数量 |
| 照明設備工 |  |  |
| 　公園照明灯 | PK55B4SH5H-RM※水銀灯200型相当　LED55W※本製品又は同等品以上 | 1基 |
| 　ポール段付柱 | 埋込　GL4.5m塗装仕様 | 1本 |
| 　ジョイントユニット | FMN68-15A※※本製品又は同等品以上 | 1個 |
| 　電源ケーブル | 600V EM-EEF1.6mm-2C | 9ｍ |
| 　基礎砕石 | 再生クラッシャーラン(RC-40)、t=100 | 0.49m2 |
| 　コンクリート | 18-8-40BB | 0.26m3 |
| 　スパイラルダクト | φ200　t=0.5mm | 1m |
| 　接地設置 | D種設置　接地抵抗測定含む | 1箇所 |
| 　連結式接地棒 | φ10×1500 | 1本 |
| 連結式接地棒用リード端子 | φ10用、8mm2×500 | 1本 |
| 接地用ビニル絶縁電線 | 600V　IV1.6mm | 1.5m |
| 根切り | バックホウ0.13m3 | 4.2m3 |
| 埋戻し | バックホウ0.13m3 | 3.9m3 |
| 建設発生土処理 | 人力　場内敷き均し | 0.2m3 |
| 照明撤去工 |  |  |
| 　既設照明灯 |  | 1基 |
| 　既設柱 | 基礎共 | 1本 |
| 運搬・処分工 |  |  |
| 　撤去品運搬 |  | 1回 |
| 　処分工 |  | 1式 |

６　支払条件

業務完了後、範囲において業務が適切に履行されていることを確認のうえ、本件に係る経費を支払う。

着手前・完了時・作業時の写真を提出すること。

７　特記事項

* 本作業に必要な材料費、労務費、車両運転費、仮設資材、機械工具類の賃料・損料、消耗品費、発生材の処分及び諸経費等の全ての費用は、本業務に含む。
* 公園内での作業になるため、適宜交通誘導員を配置し、適切な誘導を図ること。
* 公園利用者に十分配慮し、問題が生じないよう留意するとともに、安全の確保に十分留意すること。特に、梅小路公園管理事務所と施工時期・時間の調整を行うこと。
* 作業実施者の安全管理については、受注者の責任において行うこと。
* 作業時間は原則として平日の午前９時から午後５時の間とする。
* 作業中、事故をはじめ、問題が生じた場合は、速やかに監督職員に連絡すること。また、事故等により、第三者や他の工作物に与えた損害については、受注者の責任において対応すること。
* 各関係機関（関西電力等）への手続きは、設計図書及び現場を十分に把握のうえ、請負者の責任において代行して処理すること。
* 照明灯の設置にあたっては、各種回路測定、点灯試験を行うこと。
* 施工の際には、既存施設や既存樹木に損傷がないよう十分に注意すること。
* 本業務により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出すること。
* また、産業廃棄物が発生する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」のほか、「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正平成２３年４月１日）など関係法令を遵守すること。