仕様書
１件名　　　京都市東北部クリーンセンターただし、計量棟トイレ換気扇修繕
２履行場所　京都市左京区静市市原町1339番地東北部クリーンセンター内
３履行期間　契約締結日から令和9年３月３１日まで
４修繕内容
· 目的： 経年劣化に伴う異音・風量低下の解消、および衛生環境の維持・向上のため、既存の天井埋め込み換気扇を最新の省エネ・低騒音機種へ交換する。
5.修繕範囲
· 既存天井埋め込み換気扇の撤去・処分
· 新設天井埋め込み換気扇の搬入・据付・接続工事
· ダクト接続（アルミテープ等による気密処理含む）
· 電気配線接続および試運転調整
· 施工に伴う養生、および清掃片付け
6. 機器仕様（対象機器）
	項目
	既存機器（撤去）
	新設機器（取付予定）

	メーカー
	三菱電機
	三菱電機

	型番
	VD-13Z5
	VD-13ZC14（後継機種）

	埋込寸法
	205mm 角
	205mm 角（既存適合）

	接続ダクト径
	φ100mm
	φ100mm（既存適合）

	主な機能
	浴室・トイレ・洗面所用 換気扇
	低騒音設計、高効率羽根、プラスチックボディ

	数量
	1 台
	1 台


※新設機器「VD-13ZC14」は、既存の天井開口およびダクトの位置をそのまま利用してスムーズに交換が可能な、メーカー指定の推奨後継機種である。
4. 施工条件・技術仕様
· 安全管理： 施工にあたっては周囲の養生を徹底し、天井面や壁面を汚損・破損しないよう配慮すること。万が一損傷を与えた場合は、施工業者の責任において速やかに復旧すること。
· 電気工事： 電気配線の結線作業は、第一種または第二種電気工事士の資格を有する者が行うこと。
· ダクト接続： 既存ダクトと本体（テーピングが容易な段付構造ダクト接続口）の接続部は、排気漏れがないようアルミテープ等で確実に気密・固定処理を行うこと。
· 試運転： 据付完了後、必ず試運転を行い、異音・異常振動がないこと、および正常に排気されていることを確認すること。
· 現地確認 前日までに所属担当職員に連絡すること。
· 見積作成 必ず現地確認後見積もりの作成をお願いいたします。
5 支払条件 
· 業務完了後、履行場所において適切に業務が履行されていることを確認のうえ、本業務に係る経費を支払う。 
6 特記事項 
·  作業に要する材料費、労務費、車両運転費、仮設資材、機械工具類の賃料・損料、消耗品費及び諸経費等の全ての費用は、本業務に含む。 業務に伴い発生した廃棄物は適正に処理するものとし、運搬費及び処分費は本業務に含む。 
·  作業実施者の安全管理は、受注者の責任において行うこと。 
·  作業時間9：00～17：00市民持込のない日とする。（第1.3.5 土曜日・各週日曜日）内容によっては平日も可（応相談）
·  問題が生じた場合は、速やかに本市担当職員に連絡すること。
· 事故等により第三者や他の工作物に損害を与えた場合は、受注者の責任において対応すること。
· 見積作成にあたり現地下見を行う場合は、前日の17時までに連絡をすること。
· ※見積金額10万円以下の場合はFAXでの提出を可とします。
· ※見積書等の宛先は「京都市長」としてください。
· ※金額には，税抜・税込等を明記してください。
· ※見積書の提出期限は「見積書提出締切日」の１７時００分とします。
· ※発注依頼の物品について、受注者が直接納品することとし、市の職員の検収をうけること。
· 契約させていただくことになった業者様のみ連絡しますので,ご了承下さい。
· 連絡後速やかに見積書の原本の提出をお願いします。
· なお，納期については応相談とします。
· ※不明な点がございましたら,担当者までお問い合わせ願います。
· 〒601-1123
· 京都市左京区静市市原町1339
· 京都市環境政策局東北部クリーンセンター破砕機係（担当：里崎）
·   TEL 075-741-1003  FAX 075-741-1033
　
