　　仕　　様　　書

環境政策局東北部クリーンセンター
（担当　温谷、藤村　電話　075-741-1003）
	件　　名
	令和８度京都市東北部クリーンセンター簡易専用水道検査及び飲料水水質検査業務

	契約期間
	契約の日の翌日から令和８年９月３０日まで

	契約条件
	　本仕様書は、京都市東北部クリーンセンターに係る簡易専用水道検査及び飲料水水質検査について定めるものである。

１　履行場所
　　京都市東北部クリーンセンター
　　（京都市左京区静市市原町１３３９番地）

２　簡易水道専用検査
　　水道法第３４条の２第２項に基づく簡易専用水道の検査を実施する。
　　なお、水槽の清掃については、別途発注により７/１２に実施。
　　水質検査は清掃の報告書提出後に実施のため、８月４日、５日の
いずれかを予定。

　⑴　検査対象
　　ア　第１受水槽
　　　(ア)　設置場所　東北部CC構外（屋内）
　　　(イ)　形　　式　FRP製複合パネルタンク
　　　(ウ)　数　　量　１基
　　　(エ)　有効容量　３０ｍ３

　　イ　第２受水槽
　　　(ア)　設置場所　工場棟地下２階（屋内）
　　　(イ)　形　　式　FRP製複合パネルタンク
　　　(ウ)　数　　量　１基
　　　(エ)　有効容量　２７ｍ３

　　ウ　飲料水高架水槽
　　　(ア)　設置場所　工場棟９階（屋内）
　　　(イ)　形　　式　FRP製複合パネルタンク
　　　(ウ)　数　　量　１基
　　　(エ)　有効容量　１３ｍ３


３　飲料水水質検査
　　当センターにおける飲料水の水質検査を実施する。
　⑴　分析対象
　　　管理棟１階　事務所の水栓
　⑵　分析項目
　　　飲料水１６項目＋消毒副生成物１２項目
　　＜項目内訳＞
　　ア　一般細菌
　　イ　大腸菌
　　ウ　鉛及びその化合物
　　エ　亜硝酸態窒素
　　オ　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
　　カ　亜鉛及びその化合物
　　キ　鉄及びその化合物
　　ク　銅及びその化合物
　　ケ　塩化物イオン
　　コ　蒸発残留物
　　サ　有機物（全有機炭素TOC）
　　シ　ｐH値
　　ス　味
　　セ　臭気
　　ソ　色度
　　タ　濁度
　　チ　シアン化物イオン及び塩化シアン
　　ツ　塩素酸
　　テ　クロロ酢酸
　　ト　クロロホルム
　　ナ　ジクロロ酢酸
　　二　ジブロモクロロメタン
　　ヌ　臭素酸
ネ　総トリハロメタン
　　ノ　トリクロロ酢酸
　　ハ　ブロモジクロロメタン
　　ヒ　ブロモホルム
　　フ　ホルムアルデヒド
　⑶　分析回数
　　　年１回

４　採水の実施
　　採水に当たっては、予め本市担当者と日程調整を行うこと。

５　報告
　　簡易専用水道検査及び飲料水水質検査完了後、速やかに報告書（簡易専用水道検査結果書及び水質検査結果書）を２部提出すること。

６　支払い条件
　　支払回数は、業務完了後の一括支払いとし、前払金の支払いは行わない。

７　疑義等
　　業務上発生した疑義については、協議のうえ対処するものとする。



