木材仕様書　
　　京都市消防局警防部警防課
　　　　（担当：竹中、中邨　０７５‐６７１‐２１１９）
この仕様書は、京都市消防局（以下「当局」という。）に納入する木材の仕様について定めたものである。
１　品名及び数量
⑴　４インチ×４インチ角材（以下「４×４材」という。）　　７本
⑵　２インチ×６インチ角材（以下「２×６材」という。）　　５本

⑶　２インチ×４インチ角材（以下「２×４材」という。）　　２本

２　寸法
　⑴　４×４材
幅９０ｍｍ（±５ｍｍ）×高さ９０ｍｍ（±５ｍｍ）×長さ４０００ｍｍ以上



　⑵　２×６材
　　　幅１４０ｍｍ（±５ｍｍ）×高さ３８ｍｍ（±５ｍｍ）×長さ３６００ｍｍ以上



　⑶　２×４材
　　　幅８９ｍｍ（±５ｍｍ）×高さ３８ｍｍ（±５ｍｍ）×長さ３６００ｍｍ以上



３　材質
　　杉材（プレナー仕上げ）
４　納入期限

　令和８年１０月１６日（金）まで（納入時は事前に当局担当者に連絡すること。）
５　納入場所

　京都市消防活動総合センター　管理棟２階　警防課事務所　
京都市南区上鳥羽塔ノ森下開ノ内９４－４
６　その他

　　この仕様書に疑義が生じた場合は、当局係員と協議すること。　
７　見積書の提出方法等
⑴　見積書の宛先は、「京都市長」としてください。
⑵　見積金額は、「消費税及び地方消費額」を除いた金額を記載し、その旨明記してく　　ださい。
⑶　見積書は、７月２９日（水）までに、ＦＡＸ（０７５－６７１－２１３７）、郵便、持参又はメール（shobokyujo@city.kyoto.lg.jp）のいずれかの方法により、当課救助担当（竹中又は中邨）まで提出してください。

　　　　　なお、見積書には担当者の氏名（フルネーム）を記載してください。
⑷　契約が決定した業者のみに御連絡差し上げますので御了承ください。
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