仕様書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建設局建設企画部建設総務課

　　　　　　　　　　　　　　　（担当　山口（真）、山本　電話　２２２－３５４７）

	件名
	　ヘルメット

	品名
	　株式会社谷沢製作所　ＳＴ＃１０３－ＪＰＺ（ＥＰＡ）
　　　　　　　　　　　色　Ｗ－１

	数量
	２０個

	契約条件
	１　構造
　ヘルメットは、飛来落下物及び墜落衝撃からの保護性能を十分に持っている国家検定合格品であること。
　各構成部品については次のとおりである。
（１）帽体
　ガラス繊維を基材としたポリエステル樹脂による強化プラスチック（ＦＲＰ）製とする。色相については白色とする。
（２）着装体
　テープ式及び樹脂製ハンモックのどちらでも可とする。内装は後頭部でサイズ調整が可能なものとし、あごひもはワンタッチ着脱式であること。
（３）ロゴマーク
　黒色不滅インクで以下のとおり印刷すること。
　ア　マーク　　京都市章

　イ　加工位置　帽体正面
　ウ　色　　　　黒
　エ　サイズ　　Ｈ３７mm×Ｗ３７㎜
（イメージ）
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（４）名入れ

　黒色不滅インクで以下のとおり印刷すること。
　ア　ネーム　　京都市建設局
　イ　加工位置　着左・ラインの上部
　ウ　書体　　　明朝体　黒
　エ　サイズ　　１文字　１６㎜角　　
（イメージ）
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（５）ライン
　反射式１本線で以下のとおりとすること。

　　　ア　色　　　　シルバー
　　　イ　幅　　　　１０㎜
（６）名前シール

　ヘルメット後頭部に張り付けるための名前シールを、納品時には貼り付けずに持参すること。　　

　ア　サイズ　　

　　　Ｈ２５㎜（許容範囲±５㎜）×Ｗ８０㎜（許容範囲±１０㎜）

　イ　デザイン

　　　　図１参照。安全第一の欄は、緑十字マークが印字されているものでも可とする。

　　（図１）

　　　　　

　安全

　第一

会社名
血液型
氏名
　　　
　

２　納品

　　納品は建設局指定日時に、京都市役所分庁舎３階　建設総務課において行うこと。
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