仕　様　書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境政策局東北部クリーンセンター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当　温谷、荻内　電話075-741-1003）
	件名
	京都市東北部クリーンセンター修繕
ただし、ＢＤＦ地下タンク漏洩検査装置センサー修繕

	履行期間
	契約の日の翌日から令和９年３月３１日まで

	契約条件
	
１　修繕概要
東北部クリーンセンターのＢＤＦ給油所に設置されている地下タンクについて、漏洩検査装置センサーを更新する。

２　履行場所
京都市左京区静市市原１３３９番地　
京都市東北部クリーンセンター

３　ＢＤＦ地下タンク概要
　・タンク種類：鋼製タンク
　・貯蔵物：バイオディーゼル燃料混合軽油（BDF５％混合、Ｂ５）
　・容量：１５５００㍑
　・設置方法：直埋設
　・数量：１基
　
４　修繕内容
・漏洩検知センサー更新　１個
（既設型番：LK-NS211N-10L(株)工技研究所製）
・漏洩検査用圧力注入口更新（セルフチェック機能付き）１個
　
※　検知装置内底部水抜き清掃含む。
※　リークモニターは既設流用とする。
※　修繕日時は履行期間中の土、日曜日のいずれかの日時で実施し、
午前９時から午後５時までの間に行うことを原則とする。詳細日
程は東北部クリーンセンターの担当者と協議・調整すること。

５　修繕に必要な資格等
請負者は修繕に必要な資格を有し、かつ、修繕の方法に関する知識及び技能を有する者に、業務を行わせること。

６　官公署への手続き
請負者は、作業の実施に当たり、関係官公署への届出が必要なものについて手続きを行うこと。
また、それにかかる費用は請負者の負担とする。

７　支払条件
契約期間終了後、全額を支払う。

８　その他
(1) 給油所周辺では、火気を一切使用しないこと。
(2) 修繕に必要な機器、工具及びウエス等の消耗品は、請負者の負担とする。
(3) 本仕様書に記載のない事項が発生したとき、または疑義が生じたときは、東北部クリーンセンターの担当者と協議すること。
(4) 現地調査を希望される場合は、見積提出期限までに現地調査（現況確認等）を実施し、結果を踏まえた見積書を提出してください。その際、事前に提出先に記載の担当者宛てに電話し、現地調査を行う日時の調整を行うこと。
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自動的に生成された説明]ＢＤＦ給油所
管理棟
工場棟
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