発注予定一覧
都市計画局住宅室すまいまちづくり課
担当：竹本・安井
電話：２２２－４０１８
メール：taqb0531@city.kyoto.lg.jp

１　工種・品名等
	工種／品名
	規格
	単位
	数量

	落葉高木　ケヤキ他
	H＝5.0～8.0ｍ
	本
	３

	常緑中木　キンモクセイ他
	H＝2.5～3.0ｍ
	本
	１１

	針葉樹　　カイズカイブキ
	H＝2.5～3.0ｍ
	本
	１

	低木寄植　ツツジ類
	-
	式
	１


　※　（別紙１）剪定樹木写真　参照

２　作業場所
　　京都市北区紫野下御輿町（千本北大路北東角）
　　※　（別紙２）剪定作業場所位置図　参照

３　見積期限
　　令和８年１０月１６日（金）

４　留意事項
　・　見積書提出前に、必ず現場確認を行うこと。ただし、確認に要する費用は、応募者負担とする。
・　受託による作業時間は、平日の午前９時から午後４時までの間に行うこと。
・　作業に必要となる関係機関への申請については、事前に本市の許可を得たうえで受注者が行うこと。本市が申請を行うことも可とするが、その場合、申請書類は受注者が作成すること。
・　作業場所は、一般市民が通行しており、周辺には住宅もあることから、作業に伴う騒音、振動等に配慮するとともに、安全には十分注意し、必要な対策を講じること。
・　作業完了後、現場周辺は原状復帰すること。
・　受託者は、受託者の責に帰する理由により工作物等を損傷させた場合、受託者の責任において復旧するものとし、事故等発生の原因及び状況等について速やかに報告すること。
・　作業を行う際は、写真撮影を行い、作業終了後は、完了届とともに作業写真（作業前及び作業後）を提出すること。
・　本書に定めのないことやその他詳細については、本市に確認を行うこと。
