見　積　依　頼　一　覧

京都市都市計画局建築指導部建築審査課
担当　藤井
ＴＥＬ　０７５－２２２－３６１６
ＦＡＸ　０７５－２１２－３６５７

	品名
	規格等の概要
	数量

	みやこユニバーサルデザイン優良プレート
	外寸：横120mm×縦150mm×厚12mm
材質：ヒノキ（みやこ杣木）無節
印刷：レーザー印刷加工

※詳細は別添（仕様書）を参照
	１３個




□　納品していただくプレートはみやこ杣木を加工した製品であるため、契約は、京都市木材地産表示制度実施要項に基づき京都市域産材供給協会に生産事業体又は製品取扱事業体として登録されている事業者のみとします。生産事業体、製品取扱事業体に登録されていない事業者から提出された見積書は無効とします。



仕　様　書

１　件名
　　「みやこユニバーサルデザイン優良プレート」の作成

２　納品期限
令和８年１０月２８日

３　業務内容
本市が作成したデータをもとに「みやこユニバーサルデザイン優良プレート」を、以下に示す仕様で指定した数量作成する。

４　製品の仕様及び数量
優良プレートの仕様は、以下のとおりとする。
（１）外　　寸：横120mm×縦150mm×厚12mm
（２）材　　質：ヒノキ（みやこ杣木）無節
（３）デザイン：別紙のとおり
（４）印　　刷：レーザー印刷加工
※２次元コード（13mm×13mm）は透明ラベルシール貼付とする。
　色は、C:70%　M:100%　Y:90%　K:80%　とする。
※受注者にて、完成品の１０％を任意に抽出し、２次元コードが適切に読み取れることを確認すること。２次元コードのリンク先のＵＲＬを以下に示す。
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000264275.html
（５）スタンド：丸棒２本（竹等　φ５×長さ70mm程度）
（６）縁 加 工：糸面取
（７）裏　　面：スタンド受け穴加工（２箇所）、壁掛け穴加工（１箇所）
（８）包　　装：個包装袋付
（９）数　　量：１３個
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