仕様書
環境政策局埋立事業管理事務所
（担当　管理係　森、岩城　075-572-8465）
１　品目
	品名
	規格
	数量
	備考

	砕石
	Ｃ－４０
	７０ｍ3

	国産新材に限る
（再生材不可）



２　納品場所
京都市伏見区醍醐陀羅谷地内
京都市東部山間埋立処分地（エコランド音羽の杜）
［管理事務所所在地］
〒601-1301　京都市伏見区醍醐上山田１
環境政策局　埋立事業管理事務所

３　納期
令和８年１２月１８日

４　納品数量の確認
（１）納品数量は出荷時の納品書または計量票を集計し、不足がないか確認します。
（２）直近に実施した、骨材の単位容積質量及び実績率試験（JIS　A　1104）の結果を提出してください。また、単位の換算は、当該試験結果に記載された単位容積質量の値を用いるものとします。値が複数記載されている場合は、平均値を用いるものとします。

５　貨物自動車運送事業法の適合
（１）運搬に使用する車両は、必ず貨物自動車運送事業法に適合していること。
（２）貨物自動車運送事業法に適合していない車両の入場は一切認めません。

６　その他
（１）砕石の材料費及び納品場所までの積込、運搬、取卸等にかかる全ての費用を含んだ額とします。
（２）納品場所は管理事務所から車両専用の搬入道路を走行し、約６Km（高低差３００ｍ）離れた埋立処分地内です。取卸場所は納品初日に指示します。
（３）１０tダンプの走行は可能です。
（４）搬入道路の制限速度は３０Km/hです。搬入道路は管理事務所の監視カメラで、常時確認しているので、遵守してください。
（５）管理事務所横の計量棟から入退場してください。
なお、入場できる時間は午前９時から午後３時３０分までです。午後４時には退場してください。
（６）豪雨等の悪天候や倒木等で搬入道路の安全な走行に支障が生じた場合は、当日に入場を止めることがあります。
