仕　様　書

	件　名
	防犯カメラ等の設置

	場　所
	東山区総合庁舎北館及び南館
（京都市東山区清水５丁目１３０－６）

	工事期間
	契約日から令和８年１月３１日（日）まで

	内　容
	１　防犯カメラ　８台（北館６台、南館２台）
２　レコーダー　２台（北館１台、南館１台）
３　上記１、２の設置工事等一式

	仕様等
	 ●「防犯カメラ」及び「レコーダー」の製品仕様
	
	防犯カメラ
	レコーダー

	北館
	ドーム型カメラ
（DH-HAC-HDBW2241RAN-Z-A-POC）
	8チャンネルペンタブリット5MPValue
1080Pミニ１U　1HDD WizSense
デジタルビデオレコーダー
（DH-XVR5108H-I3-8P）

	南館
	同上
	4チャンネルペンタブリット5M-N
1080Pミニ１U　1HDD WizSense
デジタルビデオレコーダー
（DH-XVR5104H-I3-4P）



※同等品でも可、その場合は当区担当者と製品の仕様を事前協議したうえで、見積書を提出すること。
また、レコーダーは4テラバイト以上の製品とすること。

●設置工事等一式
　 部材費（同軸ケーブル等）、配線工事、機器設置調整、システム調整、現場
管理、諸経費

●防犯カメラの設置範囲
別添図面参照

●その他
・事前の現地下見を必須とする。
・防犯カメラの取付け位置、レコーダーの設置場所については、現地にて当区担当
者の要望を確認すること。

・工事日は、平日夜間（17:30～23:00）又は土日祝（8:30～18:00）とする。
※　現地下見及び工事の日程は担当者と調整のうえ実施すること。


	備　考
	



