仕様書（消防局本部庁舎屋外掲示板の改修）

京都市消防局総務部総務課
（担当：吉川、黒田 075-212-6640）

１　総則
　　本業務は、効果的な情報発信を行うため、経年により劣化した京都市消防局本部庁舎の玄関に設置した屋外掲示板（以下、「掲示板」という。）の機能回復を目的とする。

２　委託内容
⑴　「京都市防災情報文字表示装置」パネルの封印
・　掲示板上部の「京都市防災情報文字表示装置」パネル（W3000×H520）を　　カバーで覆うこと
　カバーの材質はフレームと同一とし、落下防止のため確実に固定すること
・ 「京都市防災情報文字表示装置」パネルのフレームに設置された「京都市防災情報文字表示装置」の銘板を撤去すること
⑵　ベースパネルの設置
　　掲示板の掲示面（全面）にベースパネル（W2800×H1000）を設置すること
　　ベースパネルは、掲示板の設置環境において簡単に劣化しない強度を持った素材とし、マグネットにより掲示物を配置できるよう全面にマグネットシートを敷設すること
⑶　扉鍵（シリンダー錠）の交換
掲示板前面のガラス製引き戸のシリンダー錠を同等品に交換すること
シリンダー錠は、キー紛失時にキーを再注文できる製品とすること
⑷　掲示板の清掃及び防水処理
掲示板を清掃し、ガラス製引き戸の隙間など必要な箇所に異物進入防止処理を行うこと
⑸　屋外掲示用ポスタークリップの作成
　　以下の仕様を満たす屋外掲示用ポスタークリップを作成すること
	サイズ
	数量
	加工条件

	B2
	4
	・屋外での使用を想定した強度を確保すること
・フレームカラーはブラックとすること
・背面にマグネットシートを貼付すること
（離脱しないよう十分な強度を確保すること）

	B3
	2
	

	A2
	2
	


３　履行期限
令和８年１２月１１日（金）

４　履行場所
消防局本部庁舎（京都市中京区押小路通河原町西入榎木町４５０番地の２）

５　その他　
⑴　本業務の施工に必要な関係機関への申請は、受託者の責任により行うこと
⑵　施工作業時には通行者の安全を確保するとともに、必要な人員を従事させること。万が一事故が発生した場合は、遅滞なく上記担当者に連絡し、受託者の責において適切に対応すること
⑶　掲示板及び周辺の植え込みや建造物を破損させないよう、必要に応じて養生を行うこと。また、作業後には作業場所及び使用場所の現状回復を行うこと
⑷　掲示板及び周辺の植え込みや建造物に破損などの損害を与えた場合は、受託者の席において補償・賠償を行うこと
⑸　作業後は現地の清掃を行い、発生した不用品や撤去物は、受注者の責任で関係法規に従って適切に処理すること。
なお、撤去した機器を含む本業務により発生した廃棄物の廃棄に係る費用は、受託者が負担すること
⑹　仕様書に記載されていない軽微な作業が必要と認められた場合には、本市担当職員の指示に従い契約金額の範囲内で実施すること。
